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	№
	Наименование элемента
	Размеры, мм
	№
	Наименование элемента
	Размеры, мм

	1
	Крышка средняя
	700 х 600-1шт.
	4
	Царга нижняя
	665 х 150-1шт.

	2
	Крышка боковая
	250 х 600-2шт.
	5
	Царга верхняя
	665 х 100 -1шт.

	3
	Стенка боковая стола
	730 х 460-2шт.
	7
	Брусок опорный
	680 х 50 -2шт.


Гарантии изготовителя
Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи 

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.
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   ООО «Артем-Мебель»
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          Республика Беларусь

         246039 г.Гомель, ул. Базовая , 13

                                                   Тел 31-93-87
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № 

BY/112 11.01.ТР025 018.01 03600 от 25.09.2024г. по 24.09.2029г.
Инструкция по сборке
и эксплуатации
(Мебель бытовая, предназначена для приема пищи)
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Стол обеденный «Лея», проект СН-130.05
Дата изготовления    16.10.2024
Цена

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделие  предназначено для оборудования кухонь жилых помещений. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей,  сноски и  порядок сборки. Сборку рекомендуется производить на полу или столе с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Сборку рекомендуется производить вдвоем. 
Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток или шуруповёрт, молоток.
                   
   Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.


При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

             При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

 ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Подготовьте детали к сборке. 
2. Соберите стенки боковые стола 3 с царгой нижней 4 и с царгой верхней 5 при помощи стяжек-шурупов. Стяжку-шуруп вкручивайте ключом-комфирматом. Добейтесь плотного соединения деталей.

3. Предварительно смазанные  клеем ПВА шканты, вставьте  в отверстия Ø 8 мм в стенки боковые стола 3  и соедините с крышкой средней 1. Добейтесь плотного соединения. Уложите полусобранный стол на крышку среднюю 1 ногами вверх и с внутренней стороны закрепите крышку среднюю 1 со стенками боковыми стола 3 при помощи уголков и шурупов 4х16 мм.  Добейтесь плотного соединения.

4. На опорах 3 закрепите опору мебельную с гвоздем при помощи молотка.
5. Затем, приложите к краям крышки средней 1 (согласно рисунка, стол в перевёрнутом положении, т. е. ногами вверх) детали крышек боковых  2  и соедините крышки боковые и крышку среднюю петлями форточными при помощи шурупов 4х16 мм. 

6. В оставшиеся отверстия Ø 8 мм в крышке средней  вставьте шканты, предварительно смазанные  клеем ПВА.
7. Установите стол на ноги и, подняв крышки боковые 2, в прямоугольное отверстие в стенках боковых стола 3  вставьте бруски опорные 7. 
8. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость. Для закрытия стяжек используйте заглушки.
Примечание:1. В комплект фурнитуры обеденного стола не входит клей ПВА.
                       2. Разметки под петли и под уголки мебельные на деталях                

           отсутствуют.

	№
	Наименование
	К-во
	Внешний вид
	Примечание

	01
	стяжка-шуруп
	6 шт.
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	для соединения стенок боковых с царгами изделия

	02
	шкант
	8 шт.
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	для крепления стенок боковых с крышками, сидением, для направления выдвижения бруска опорного

	03
	ключ - комфирмат
	1 шт.
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	для стяжек-шурупов

	04
	шуруп 4х16
	26 шт.
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	для крепления уголков, петель рояльных

	05
	петля форточная
	4 шт.
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	для навески крышек

	06
	уголок мебельный
	4

шт.
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	для крепления крышек и сидения к стенкам боковым

	07
	опора мебельная
	4 шт.
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	для опоры

	08
	Заглушка самоклеющая
	 6 шт.
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	Для декоративного закрытия отверстий под стяжку
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