Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Опора мебельная
	12
	


	2
	Шкант
	7
	


	3
	Стяжка эксцентриковая
	6
	


	4
	Стяжка М7*50
	19
	


	5
	Ключ комфирмат
	1
	


	6
	Петля форточная
	14
	[image: ]

	7
	Шуруп 4х16
	60
	



Дата упаковки изделия    15.01.2025
                                           Гарантии изготовителя
Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.
           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи 
магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.


ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  


Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для приема пищи)       
[image: ]               
Стол-книга   СН-115.02
Размеры 800  х 300 х 780 мм
(в разложенном виде крышка стола 1750х800мм)
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов




Дата изготовления _____________
Цена _______________

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018.01 03768
Дата регистрации декларации о соответствии  15.11.2024 , действительна по 14.11.2029г.
                      Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации
          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 
[bookmark: _GoBack]При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
	При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
             При эксплуатации мебели запрещается:
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.
Основания для отказа в гарантийном обслуживании
Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:
- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.
Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.


Схема сборки стола
[image: ]
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Крышка
	800
	300
	16
	1
	1п

	2
	Крышка
	800
	725
	16
	2
	1п

	3
	Опора боковая
	764
	300
	16
	2
	1п

	4
	Царга вертикальная
	762
	80
	22
	4
	1п

	5
	Царга нижняя
	668
	150
	16
	1
	1п

	6
	Царга верхняя
	668
	100
	16
	1
	1п

	7
	Царга горизонтальная правая
	565
	150
	16
	2
	1п

	8
	Царга горизонтальная левая
	500
	150
	16
	2
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
     В опоры боковые 3,  в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные.
      Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините опоры боковые  3  и царги нижнюю и верхнюю  5, 6.  В крышку стола 1, 2 в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика, в отверстия  Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.               
      Установите крышку стола 1 на корпус. В отверстия Ø15мм, опор боковых  3, царги верхней 6 вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.
     В царги вертикальные 4,  в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные.
Произведите сборку опоры правой. Для этого при помощи стяжки и ключа-конфирмата соедините царгу вертикальную 4 и царгу горизонтальную правую 7. Для сборки опоры левой соедините царгу вертикальную 4 и царгу горизонтальную левую 8. По наколкам с помощью шурупа 4х16 на царги горизонтальные 7, 8 прикрепите петлю форточную. Соедините собранные опоры левые и правые с корпусом с помощью петель форточных и шурупа 4х16 с опорой боковой 3 по наколкам.  
.  В крышку стола 2 по  краю прикрепите петли форточные с помощью шурупа 4х16 по наколкам. Соедините  крышку стола 2 с крышкой 1  при помощи петли форточной и шурупа 4х16 по наколкам.
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.
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