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          Республика Беларусь

         246039 г.Гомель, ул. Базовая , 13

                                            тел./ факс 46-07-53

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС №  BY/112 11.01.ТР025 018 03174 от 20.09.17г. до 19.09.20г.
(мебель бытовая, предназначена для сидения)

Инструкция по сборке
и эксплуатации
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Табурет, проект СН-005.012
Дата изготовления

_________________

Цена

_________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия набора предназначены для оборудования кухонь жилых помещений. Набор состоит из четырех табуретов. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей,  сноски и  порядок сборки. Сборку рекомендуется производить на полу или столе с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток или шуруповерт, молоток.
2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия набора должны эксплуатироваться в жилых помещениях с влажностью не выше 75%. Поверхности следует протирать сухой  либо хорошо отжатой  мягкой  тканью. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Попадание на поверхности деталей,  облицованных рулонными пленочными материалами жидкостей, растворяющих лаковые пленки (спирт, ацетон),  контакт с водой рабочих и фасадных поверхностей, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов.

 Гарантийный срок для бытовой мебели со дня реализации - 24 мес.  Срок службы - 10     лет.   
3. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеток от пакетов (необходимо сохранять этикетки и чек в течение всего гарантийного срока, т.е. 2 года).

2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, а также по разбуханию деталей, претензии не принимаются.
4. ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Подготовьте детали к сборке.
2.В опоры 2 вбейте опору мебельную.

2. Соберите корпуса табуретов согласно схеме сборки, соединив опоры 2 с планкой 3 при помощи стяжек. Стяжку вкручивайте ключом-комфирматом. Добейтесь плотного соединения деталей.
3. Предварительно смазанные  клеем ПВА шканты, вставьте  в отверстия Ø 8 мм в корпус табуретов   и соедините с крышкой. Уложите табурет на крышку и с внутренней стороны закрепите крышку с корпусом при помощи уголков и шурупов 4х16 мм.  Добейтесь плотного соединения
10. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость.

Примечание:1. В комплект фурнитуры табурета  не входит клей ПВА.
                       2. Разметки под уголки мебельные на деталях                

            

                           отсутствуют.
Табурет СН 005-012
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	Обозн
	Размеры, мм
	Кол-во

	1
	320 х 320
	4

	2
	430 х 260
	8

	3
	150 х 226
	4


Комплектность метизов, фурнитуры
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№�
Наименование�
К-во�
Внешний вид�
Примечание�
�
01�
стяжка-шуруп�
16 шт.�
  ��
для соединения стенок вертикальных со стенками горизонтальными�
�
02�
шкант�
16 шт.�
     ��
для крепления стенок вертикальных с горизонтальными�
�
03�
ключ - комфирмат�
1 шт.�
��
для стяжек-шурупов�
�
04�
шуруп 4х16�
20 шт.�
��
для крепления уголков�
�
05�
уголок мебельный�
8


шт.�
� EMBED PBrush  ����
для крепления крышек стола и табурета�
�
06�
опора мебельная�
16 шт.�
� EMBED PBrush ����
для опоры�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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